ЭВМ и периферийные устройства

Тест №2(Занятие 2: Архитектура 16-битных микропроцессоров семейства Intel IA-32)

Вопрос 1.

В каком году был выпущен первый представитель семейства Pentium?

А) 1989 год.

*Б) 1993 год.*

В) 1995 год.

Вопрос 2.

Как называется устройство временного хранения данных и используется с целью облегчения арифметических, логических и пересылочных операций?

*А) Регистр*

Б) Память

В) Процессор

Вопрос 3.

Какой емкостью может обладать сегмент (область памяти)?

А) до 16 Кбайт

Б) до 32 Кбайт

*В) до 64 Кбайт*

Вопрос 4.

Что такое селектора?

*А) Значения, помещаемые в сегментные регистры*

Б) Адреса сегментов

В) Защищенные режимы работы

Вопрос 5.

8-байтная единица описательной информации, распознаваемая устройством управления памятью в защищенном режиме, хранящаяся в дескрипторной таблице?

А) Селектор

Б) Дескриптор

*В) Регистр*